## Форма сетки

Команда служит для изменения вида координатной сетки и масштаба системы координат.

В программе возможны системы координат трех видов.

- Полярная сетка: Координатная сетка полярной системы координат состоит из концентрических окружностей (постоянные значения r ) и лучей (постоянные значения θ), выходящих из начала. Любую систему координат можно преобразовать в полярную систему.

  Если горизонтальная и вертикальная оси полярной системы имеют разные масштабы, то линии сетки превращаются из окружностей в эллипсы.

- Квадратная сетка: Декартова система координат имеет равные единицы масштаба по осям, а также горизонтальные (постоянные значения y) и вертикальные (постоянные значения x) линии координатной сетки. Любая система координат, за исключением созданной с помоью двух заданных длин, может быть преобразована в декартову систему.

- Прямоугольная сетка: Прямоугольная система координат имеет независимые масштабы осей и горизонтальные (постоянные значения y) и вертикальные (постоянные значения x) линии координатной сетки. Любая система координат, за исключением созданной с помоью единичной окружности, может быть преобразована в прямоугольную систему.

  Если выполняется одна из этих команд на чертеже, на котором еще не введена система координат, то программа создает систему по умолчанию в выбранном виде.

  См. также
  Показать сетку
  Системы координат и их оси
  Отметить систему координат
  Задать систему координат
  Несколько систем координат
  Как используется система координат