## Отметить угол

Команда отмечает последний из выделенных углов или последнее из выделенных измерений углов в качестве угла, на который будет осуществляться поворот при преобразованиях поворота и полярного переноса. Эта команда становится доступной при выделении либо трех точек, либо измерения угла.

Отмеченный угол используется при преобразовании с переменным параметром.

Вращение и преобразование полярной трансляции используют либо фиксированный угол, либо отмеченный угол. При повороте на 45° угол поворота не изменяется, но если поворот осуществляется на угол АВС, то угол поворота изменяется в зависимости от положения точек А, В и С.

Можно отметить угол, определенный тремя точками, или отметить измерение или вычисление угла.

##### Отметить угол по трем точкам

1. Выделить три точки, определяющие угол. Сначала выделить точку на одной стороне угла, затем выделить вершину, наконец, выделить точку на второй стороне угла.

Например, если выделены три точки, как показано на рисунке выше, в порядке А, В, С, то отмечается угол, определяющий вращение против часовой стрелки.

2. Выполнить команду Отметить угол меню Преобразования

Короткая анимация от первой стороны ко второй показывает, что угол отмечен.

##### Отметить измерение угла

1. Выделить желаемый измеренный угол, параметр , или вычисление. Единицами измерений могут быть градусы или радианы.

2. Выполнить команду Отметить угол меню Преобразования.

Выделенный объект мигнет, подтверждая, что измерение угла, параметр или вычисление отмечены.

Отмеченное значение угла можно заменить в открытом окне диалога команд Перенести или Повернуть, щелкнув желаемое измерение, параметр или вычисление на чертеже.

См. также:
Команды, отмечающие объекты
Перенести
Повернуть
Угол
Измерения, Вычисления и Параметры
Поворот инструментом Стрелка