Построить отрезок фиксированной длины

Может потребоваться создать отрезок фиксированной длины, например, отрезок, длина которого равна 1.5 см. Если отрезок был создан при помощи Инструмента Линейка, то его можно измерить и добиться того, чтобы его длина стала равной 1.5 см. Однако потащив концевую точку, окажется, что его длина снова изменится.

Для того, чтобы зафиксировать длину отрезка, его нужно построить специальным образом. Простейшим способом фиксации длины отрезка является использование команд меню Преобразования.

1. Создать точку A на чертеже.

2. Выделить точку А и выполнить команду Перенести меню Преобразования. В окне диалога ввести фиксированную длину в качестве расстояния, на которое необходимо сдвинуть точку A.

3. Щелкнуть Перенос.

Программа строит новую точку A' в качестве образа точки А. Теперь можно воспользоваться Инструментом Линейка и построить отрезок между точками А и A'. Длина отрезка остается неизменной при перетаскивании его концов.

Отметим, что указанные действия задают фиксированную длину и фиксированную ориентацию. Если необходимо построить отрезок фиксированной длины, но произвольной ориентации, то следует построить окружность с радиусом АA'. Затем построить второй радиус, выходящий из точки А к произвольной точке В на окружности. Отрезок АВ может иметь произвольное направление, но длина его фиксирована, поскольку все радиусы окружности имеют одну и ту же длину, а окружность построена с фиксированным радиусом AA'.

См. также:
Отрезки, лучи и прямые
Окружности и дуги
Как построить фиксированный угол
Меню Построения
Перетаскивание объектов
Выделить и Отменить выделение объектов
Инструмент Стрелка