## Построить точку с координатами

Эта команда строит графики одной или нескольких точек, задаваемых координатами, в отмеченной системе координат. Если система координат не была отмечена, то программа сама создает систему координат.

Если на чертеже имеются два выделенных измерения или вычисления и отмеченная система координат, то команда имеет вид Построить точку (x, y) или Построить точку (r, theta). При выполнении этой команды программа создает новую точку с координатами, определяемыми двумя выделенными измерениями, первое из которых используется как х или r координата, а второе – как y или theta координата. При изменении измерений положение построенной точки изменяется соответствующим образом.

Если не выделены два измерения или вычисления, то команда имеет вид Построить точку с координатами. Эта команда открывает окно диалога, позволяющее ввести координаты точек, графики которых должны быть построены.

В окне диалога следует:

- Выбрать опцию Прямоугольная при построении точек в (x, y) координатах или выбрать опцию Полярная при построении точек в (r, theta ) координатах.

- Щелчок Построить строит график очередной точки, окно диалога остается открытым и позволяет продолжить построение графиков точек.

- После того, как построен график последней точки, щелкнуть Отмена, закрывая окно диалога.

- В окне диалога можно вводить числа с десятичными знаками и выражения типа 2+3 и pi/4.

См. также:
Системы координат и их оси
Форма сетки
Отметить систему координат
Измерения, Вычисления и Параметры
Задать систему координат
Несколько систем координат
Как используется система координат
Таблицы
Заполнять таблицу