### Экспорт

Эти установки задают вид чертежа при печати и при копировании в буфер обмена.

Чтобы получить доступ к команде Дополнительные настройки, нужно, удерживая клавишу Shift >, обратиться к меню Правка.

Выводить стрелки на лучах и прямых. После выбора этой позиции напечатанные документы и скопированные в буфер обмена рисунки будут содержать стрелки в концевых точках прямых, лучей и неограниченных геометрических фигур. Если отказаться от выбора этой позиции, то концевые точки этих объектов не маркируются.

Качество вывода кривых. Указанное в этой ячейке значение определяет, каким образом графики функций или фигуры печатаются и копируются в буфер обмена. Если установлено 1x, то эти объекты отображаются в том же виде, который они имеют на экране. Если задать значение 5x, то число опорных точек возрастет в пять раз. По умолчанию установлено значение 5x, которое годится для большинства принтеров. Для принтеров с очень высоким разрешением можно указать значение 10x. Очевидно, чем больше опорных точек, тем более гладкой будет кривая.

Масштаб изображения в буфере. Это значение определяет увеличение чертежей, копируемых в буфер обмена. Если чертеж из Программы Живая Математика копируется в буфер с тем, чтобы впоследствии вставить копию, например, в текстовый процессор, то можно достичь высокого качества, задав максимальное увеличение. Если определить масштаб более 100%, то размер вставленного рисунка окажется большим и можно будет его уменьшить, улучшив тем самым его качество.

См. также
Экспорт графики
Вырезать
Копировать