Практическое занятие № 3

Разработка схем сборки и сварки конструкции

Цель: Приобрести навыки подготовки кромок и выбора швов при сварке плавлением.

Исходные данные: чертеж сварного изделия.

Задание. Выбрать шов и подготовку кромок, вычертить сварное соединение и проставить размеры.

№ варианта | Изделие | Марка материала
1 | Балка двутавровая | Сталь 20 ГОСТ 1050-74
2 | Балка коробчатая | Сталь 15ХСНДГОСТ 19282-73
3 | Неповоротная двутавровая балка | Сталь 10Г2СД ГОСТ 19282-73
4 | Вал гидравлической турбины | Сталь 25 ГС ГОСТ 19282-73
5 | Барабан котла | Сталь 15К ГОСТ 5320-69
6 | Станина контактной машины | Сталь09Г2С ГОСТ 19282-73
7 | Баллон | Сталь 16 ГС ГОСТ 19282-73
8 | Корпус газгольдера | Сталь ЮХСНДГОСТ 19282-73
9 | Фильтр | Сталь 10Г2С1ДГОСТ 19282-73
10 | Ротор | Сталь 20ГС ГОСТ 19282-73

Литература: ГОСТ 5264-80. Швы сварных соединений. Ручная дуговая сварка. Основные типы и конструктивные элементы.

ГОСТ 14771-76. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы и конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 8713-79. Швы сварных соединений. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом. Основные типы и конструктивные элементы.